|  |
| --- |
|  |

Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu — PROCEDURA

## CNS: Soil Standard Samples

## Elemental Microanalysis

### Soil Standard Peaty (use by: 2018.01.09)

| Element | Value (%) | Uncertainty (± %) |
| --- | --- | --- |
| Carbon (TC) | 15.95 | 0.30 |
| Nitrogen (TN) | 1.29 | 0.02 |
| Sulfur (TS) | 0.41 | *NA* |
| Total Organic Carbon (TOC) | 15.57 | *NA* |
| Total Inorganic Carbon (TIC) | 0.38 | *NA* |

### Soil Standard Chalky (use by: 2018.01.09)

| Element | Value (%) | Uncertainty (± %) |
| --- | --- | --- |
| Carbon (TC) | 5.39 | 0.09 |
| Nitrogen (TN) | 0.35 | 0.01 |
| Total Organic Carbon (TOC) | 3.30 | *NA* |
| Total Inorganic Carbon (TIC) | 2.09 | *NA* |

### Soil Standard Sandy (use by: 2018.01.09)

| Element | Value (%) | Uncertainty (± %) |
| --- | --- | --- |
| Carbon (TC) | 0.83 | 0.05 |
| Nitrogen (TN) | 0.07 | 0.01 |
| Sulfur (TS) | 0.014 | *NA* |
| Total Organic Carbon (TOC) | 0.76 | *NA* |
| Total Inorganic Carbon (TIC) | 0.07 | *NA* |

## Rejestr zmian

01.12.2022, MZ – wersja inicjalna Quarto.

Maurycy Żarczyński 2022-12-08